Amžius**:** 5 metai +

**ĮSPĖJIMAS:**

**Kyla pavojus uždusti:** Rinkinyje yra smulkių elementų. Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

**Nr.** TE 20262

CROSSROAD AMAZONE

Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbios informacijos.

Sunaudotas, pilnai išsikrovusias baterijas ir akumuliatorius būtina išmesti į specialiai pažymėtus konteinerius, pristatyti į specialius atliekų surinkimo punktus arba elektros įrangos pardavėjams.

Naudoti elektros prietaisai yra antrinės žaliavos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius, nes juose gali būti žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų! Prašome aktyviai padėti mums taupiai valdyti gamtos išteklius ir tausoti aplinką, atiduodant panaudotą įrenginį į perdirbamų medžiagų – naudotos elektros įrangos – surinkimo punktą.

Gaminio veikimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite žaislą vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei veikimas nepagerėja, pakeiskite vietą ir žaiskite su aislu kitoje vietoje.

Apsaugos priemonės:

* Tėveliai, prieš naudodami žaislą pirmą kartą, perskaitykite instrukciją kartu su vaiku.
* Prieš pakeldami transporto priemonę nuo žemės, sustabdykite jį nuotolinio valdymo pultu.
* Žaisdami rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo žaislo.
* Nenaudokite žaislo gatvėje. Venkite susidūrimų su žmonėmis, gyvūnais ir baldais.
* Pastaba. Savo nuožiūra atlikus bet kokį žaislo pakeitimą, uždraustą atitikties deklaracijoje, žaislo garantija anuliuojama.
* Nekiškite laidų į elektros lizdus.

Įspėjimai dėl baterijų:

* Nekraukite vienkartinių baterijų.
* Įkraunamas baterijas reikia išimti prieš joms išsikraunant.
* Įkraunamos baterijos turi būti įkraunamos prižiūrint suaugusiesiems.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų arba senų baterijų kartu su naujomis.
* Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas arba lygiaverčius jų pakaitalus.
* Jungdami baterijas atkreipkite dėmesį į jų poliarizaciją (+,-).
* Sunaudotas baterijas išimkite iš žaislo.
* Nejunkite baterijų gnybtų, nejunkite šarminių, standartinių baterijų ar akumuliatorių.

Techninė priežiūra ir valymas:

* Kai žaislas ilgą laiką nenaudojamas, visada iš jo išimkite baterijas.
* Atsargiai nuvalykite žaislą švaria šluoste.
* Laikykite žaislą atokiau nuo šilumos šaltinių.
* Nenardinkite žaislo į vandenį – galite sugadinti elektroninius komponentus.
* Pakeiskite baterijas, kai jos išsenka.
* Žaislą naudokite esant 5–35°C temperatūrai.
* Imtuvo kategorija 3.

 Siųstuvo maitinimas:

DC 3V / 0.5W ; 2x1.5V “AA” / LR6 / AM3

Neįeina į rinkinį.

Transporto priemonės maitinimas:

DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V “AA” /

LR6 / AM3 Neįeina į rinkinį.

# Baterijų įdėjimas į siųstuvą:

1. - Atidarykite baterijų skyrių.
2. - Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą + ir –. 3 - Uždėkite dangtį.

# Akumuliatoriaus montavimas:

1. - Įsitinkinkite, kad ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis yra IŠJUNGIMO padėtyje.
2. - Atidarykite baterijų skyrių.
3. – Akumuliatorių sujunkite su transporto priemone.
4. - Uždėkite dangtį.

# Paleidimas:

1. - Įjunkite automobilį.
2. - Norėdami pajudinti automobilį pirmyn arba atgal, pastumkite droselio svirtį į priekį arba atgal, arba paspauskite gaiduką (priklausomai nuo modelio).
3. - Norėdami pasukti transporto priemonę į kairę arba į dešinę, pasukite valdymo svirtį į kairę arba į dešinę. Priklausomai nuo modelio, pasukite vairą arba pasukite 2 svirtis priešingomis kryptimis, norėdami pasukti.
4. - Norėdami sustabdyti transporto priemonę, atleiskite droselio svirtį.
5. - Jei automobilis savaime nuslenka į kairę arba į dešinę, pastumkite trimerį (po automobiliu) į dešinę arba į kairę, kad sureguliuotumėte vairo mechanizmą.
6. - Norėdami išgauti geriausią pajėgumą, visada nukreipkite anteną į automobilio pusę.

# PROBLEMŲ SPRENDIMO VADOVAS:

* Įsitikinkite, kad transporto priemonės maitinimas įjungtas.
* Įsitikinkite, kad siųstuvo ir transporto priemonės akumuliatoriai yra pakankamai įkrauti.
* Patikrinkite, ar į siųstuvą ir transporto priemonę įdėtos baterijos yra su tinkama poliarizacija (+,-).
* Patikrinkite, ar atstumas tarp siųstuvo ir transporto priemonės neviršija 25 m.
* Tuo pačiu dažniu veikiančios dvi transporto priemonės trukdys viena kitai. Tokiu atveju reikia persikelti į kitą vietą arba bandyti dar kartą vėliau.



**Vecums:** 5 +

**BRĪDINĀJUMS!**

**Aizrīšanās risks:** Komplektā ietilpst mazi elementi.

Nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam.

**Nr.:** TE 20262

CROSSROAD AMAZONE

Saglabājiet instrukciju turpmākai izmantošanai, jo tajā ir ietverta svarīga informācija.

Produkta darbību var traucēt elektromagnētiskais lauks. Šādā gadījumā izslēdziet rotaļlietu un ieslēdziet to no jauna, sekojot lietošanas instrukcijas norādījumiem. Ja darbība neuzlabojas, mainiet atrašanās vietu un spēlējieties ar rotaļlietu citā vietā.

Izmantotās, pilnībā izlādētās baterijas un akumulatori ir jāizmet speciāli marķētos konteineros, jānodod īpašo atkritumu savākšanas punktos vai elektrisko ierīču tirgotājiem.

Izmantotās elektriskās ierīces ir otrreizējās izejvielas – tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, jo tās var saturēt cilvēku veselībai un videi bīstamas vielas! Lūdzu, aktīvi palīdziet taupīt dabas resursus un aizsargāt vidi, nododot izmantotās ierīces otrreizējās pārstrādes punktos – nolietotu elektrisko ierīču savākšanas vietās.

Drošības pasākumi:

* Vecāk, izlasiet instrukciju kopā ar bērnu pirms pirmās rotaļlietas lietošanas.
* Pirms paceliet transportlīdzekli no zemes, apturiet to, izmantojot tālvadības pulti.
* Spēles laikā netuvojieties rotaļlietai ar rokām, matiem vai apģērba daļām.
* Nelietojiet rotaļlietu uz ielas. Izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem, dzīvniekiem un mēbelēm.
* Uzmanību – jebkura rotaļlietas pašrocīga modifikācija, kas nav atļauta Atbilstības deklarācijā, tas anulēs rotaļlietas garantiju.
* Nelieciet vadus elektrības kontaktligzdās.

Brīdinājumi par baterijām:

* Nelādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.
* Uzlādējamās baterijas izņemiet no rotaļlietas pirms uzlādes.
* Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušo uzraudzībā.
* Nemiksējiet dažādu veidu baterijas un jaunas baterijas ar vecām.
* Izmantojiet tikai ieteiktā veida baterijas vai to aizstājējus.
* Pievienojot baterijas, pievērsiet uzmanību to polaritātei.
* Izlietotās baterijas izņemiet no rotaļlietas.
* Neapvienojiet bateriju spailes un nemiksējiet sārma, standarta baterijas un akumulatorus.

Apkope un tīrīšana:

* Vienmēr izņemiet baterijas no rotaļlietas, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
* Tīriet rotaļlietu saudzīgi ar tīru drānu.
* Turiet rotaļlietu tālāk no siltuma avotiem.
* Neiegremdējiet rotaļlietu ūdenī – tas var sabojāt elektroniskās sastāvdaļas.
* Nomainiet baterijas, kad tās ir izlādējušās.
* Lietojiet rotaļlietu temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem pēc Celsija.
* Uztvērēja kategorija 3.

Raidītāja barošana:

DC 3V / 0.5W ; 2x1.5V “AA” / LR6 / AM3

Nav iekļautas komplektā **Transportlīdzekļa barošana**:

DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V “AA” /

LR6 / AM3

Nav iekļautas komplektā.

# Bateriju uzstādīšana raidītājā:1 - Atveriet bateriju nodalījumu.2 - Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti (+ un -).3 - Uzlieciet nodalījuma vāciņu.

# Akumulatora uzstādīšana:1 - Pārliecinieties, ka slēdzis ir pozīcijā OFF.2 - Atveriet bateriju nodalījumu.3 - Pievienojiet akumulatoru transportlīdzeklim.4 - Uzlieciet nodalījuma vāciņu.

# Uzsākšana:1 - Ieslēdziet automašīnu.2 - Lai pārvietotu automašīnu uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet akseleratora sviru uz priekšu vai atpakaļ vai nospiediet sprūdu (atkarībā no modeļa).3 - Lai pagrieztu transportlīdzekli pa kreisi vai pa labi, nospiediet stūres sviru uz kreiso vai labo pusi. Vai, atkarībā no modeļa, pagrieziet stūri vai pārvietojiet divas sviras pretējos virzienos, lai veiktu pagriezienu.4 - Lai apturētu transportlīdzekli, atlaidiet akseleratora sviru.5 - Ja automašīnai ir tendence pašai novirzīties pa kreisi vai pa labi, noregulējiet stūres sistēmu, pārbīdot trimeri (zem automašīnas) attiecīgi pa labi vai pa kreisi.6 - Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, vienmēr virziet antenu automašīnas virzienā.

**Problēmu risināšana:**

* Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa barošana ir ieslēgta.
* Pārliecinieties, ka raidītāja un transportlīdzekļa baterijas ir pietiekami uzlādētas.
* Pārbaudiet, vai baterijas raidītājā un transportlīdzeklī ir ievietotas ar pareizu polaritāti.
* Pārbaudiet, vai attālums starp raidītāju un transportlīdzekli nepārsniedz 25 metrus.
* Divi transportlīdzekļi ar vienādu frekvenci var savstarpēji traucēt. Šādā gadījumā pārvietojieties uz citu vietu vai mēģiniet vēlreiz pēc brīža.



**Vanus:** 5+ aastat

**HOIATUS!**

**Lämbumisoht:** komplekt sisaldab pisiosi.

Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

**Nr:** TE 20262

CROSSROAD AMAZONE

Hoidke juhend alles, sest see sisaldab olulist teavet.

Kasutatud elektriseadmed on teisene toore – neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse, sest need võivad sisaldada inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid! Palun aidake meil aktiivselt loodusvarasid säästlikult majandada ja keskkonda kaitsta, viies oma kasutatud seadme taaskasutatavate materjalide, kasutatud elektriseadmete kogumispunkti.

Kasutatud, täielikult tühjenenud patareid ja akud tuleb visata eritähistusega konteineritesse, toimetada spetsiaalsetesse jäätmekogumispunktidesse või elektriseadmete müüjatele.

Elektromagnetväli võib toote tööd häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui töö ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.

**Ohutusmeetmed**

* Lapsevanemad, enne mänguasja esmakordset kasutamist lugege koos lapsega juhendit.
* Enne sõiduki maast üles tõstmist peatage see kaugjuhtimispuldi abil.
* Mängimise ajal hoidke oma käed, juuksed ja riided mänguasjast eemal.
* Ärge kasutage mänguasja tänaval. Vältige kokkupõrkeid inimeste, loomade ja mööbliga.
* Tähelepanu! Mänguasja mis tahes ise muutmine, mis ei ole vastavusdeklaratsioonis lubatud, toob kaasa mänguasja garantii kaotuse.
* Ärge sisestage kaableid pistikupesadesse.

# Hoiatused patareide ja akude kohta

* Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
* Laetavad akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada.
* Laetavaid akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega uusi patareisid vanadega.
* Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid.
* Patareide ühendamisel pöörake tähelepanu nende polaarsusele (+, -).
* Võtke kasutatud patareid mänguasjast välja.
* Ärge lühistage patareide klemme, ärge segage tavalisi ja leelispatareisid ning akusid.

# Hooldamine ja puhastamine

* Võtke patareid alati mänguasjast välja, kui seda pikka aega ei kasutata.
* Puhastage mänguasja õrnalt puhta lapiga.
* Hoidke mänguasi soojusallikatest eemal.
* Ärge kastke mänguasja vette – see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
* Vahetage patareid välja, kui need on tühjad.
* Kasutage mänguasja temperatuuril 5–35 °C.
* Vastuvõtja kategooria: 3.



Saatja toiteallikas:

DC 3V / 0,5 W; 2 x 1,5 V AA / LR6 / AM3

Ei ole komplektiga kaasas.

Sõiduki toiteallikas:

DC 6 V / 9 W; 4 x 1,5 V AA / LR6 / AM3

Ei ole komplektiga kaasas.

# Patarei paigaldamine saatjasse

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage patareid õiget polaarsust (+ ja –) jälgides.
3. Katke patareipesa kaanega.

# Aku paigaldamine

1. Veenduge, et lüliti ON/OFF on asendis OFF.
2. Avage akukambri kaas.
3. Paigaldage sõiduki aku.
4. Katke akukamber kaanega.

**Käivitamine**

1. Käivitage sõiduk.

2. Auto edasi või tagasi liigutamiseks liigutage gaasihooba vastavalt kas ette või taha.

3. Sõiduki vasakule või paremale pööramiseks liigutage juhtkangi vasakule või paremale või, olenevalt mudelist, keerake rooli või liigutage kahte hooba vastassuundades.

4. Sõiduki peatamiseks vabastage gaasihoob.

5. Kui sõiduk kaldub sõitmise ajal paremale või vasakule, liigutage regulaatorit (sõiduki all) vastavalt kas paremale või vasakule.

6. Parima jõudluse saavutamiseks asetage antenn alati esiosaga sõiduki poole.

# VEAOTSING

* Veenduge, et sõiduki toide on sisse lülitatud.
* Veenduge, et sõiduki akud on piisavalt laetud.
* Kontrollige, kas sõiduki ja saatja patareid on sisestatud vastavalt polaarsusele (+, -).
* Kontrollige, ega saatja ja sõiduki vaheline kaugus ei ületa 25 m.
* Enam kui kahe sama sagedusega sõiduki kasutamine segab nende tööd. Ühenduse probleemide korral liikuge teise kohta või proovige hiljem uuesti.

