**Amžius:** 5+

**Nr.** TE 20204

**Įspėjimas!**

**Gresia pavojus užspringti:** rinkinyje yra smulkių detalių.

Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

**MINI FOLD XS**

Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbios informacijos.

## Automobilio maitinimas: `

DC 3x1.5 V / AAA / LR03 / AM4 / 5 W

Į rinkinį neįeina.

## Siųstuvo maitinimas:

DC 4x1.5 V / AA / LR6 / AM3 / 0.5 W

Į rinkinį neįeina.

## Baterijų įdėjimas į siųstuvą:

1. Atidarykite baterijų skrių.
2. Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą.
3. Užfiksuokite baterijų skyrių dangteliu.

**Baterijų įdėjimas į transporto priemonę:**

# Įsitikinkite, kad transporto priemonė išjungta - mygtukas yra OFF padėtyje.

1. Atidarykite baterijų dangtelį.
2. Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą.
3. Užfiksuokite baterijų skyrių dangteliu.

## Paleidimas:

1. Norėdami pajudinti automobilį pirmyn arba atgal, pastumkite droselio svirtį į priekį arba atgal, arba paspauskite gaiduką (priklausomai nuo modelio).
2. Norėdami pasukti transporto priemonę į kairę arba į dešinę, pasukite valdymo svirtį į kairę arba į dešinę arba, priklausomai nuo modelio, pasukite vairą arba pasukite 2 svirtis priešingomis kryptimis.
3. Norėdami sustabdyti transporto priemonę, atleiskite droselio svirtį.

## Problemų sprendimas :

* Įsitikinkite, kad transporto priemonės maitinimas įjungtas.
* Įsitikinkite, kad siųstuvo baterijos yra pakankamai įkrautos.
* Patikrinkite, ar baterijos į siųstuvą įdėtos su tinkama poliarizacija.



Šis gaminys pagamintas pagal 2009/48/EC standartą.

**ĮSPĖJIMAS!** Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Sudėtyje yra smulkių detalių, kurias galima atskirti ir praryti. Kyla pavojus uždusti.

Išsaugokite pakuotę, nes joje yra svarbios informacijos. Gamintojas pasilieka teisę pakeisti spalvas ir technines detales.

Pagaminta Kinijoje.

## SAUGA:

Eksploatavimo metu vidinė galia elektros grandinėje gali būti gana didelė (pavyzdžiui, sukant 360° kampu). Tokiu atveju apsaugos grandinė išjungs transporto priemonę maždaug 1 minutei. Per šį laiką automobilis nereaguos į siųstuvo signalus. Tai nėra defektas, tačiau saugos priemonė, kuri skirta apsaugoti elektroninę grandinę. Praėjus šiam laikui, automobilis vėl pradės veikti normaliai.



Sunaudotas, pilnai išsikrovusias baterijas ir akumuliatorius būtina išmesti į specialiai pažymėtus konteinerius, pristatyti į specialius atliekų surinkimo punktus arba elektros įrangos pardavėjams.

Naudoti elektros prietaisai yra antrinės žaliavos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius, nes juose gali būti žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų! Prašome aktyviai padėti mums taupiai valdyti gamtos išteklius ir tausoti aplinką, atiduodant panaudotą įrenginį į perdirbamų medžiagų – naudotos elektros įrangos – surinkimo punktą.



## Gaminio veikimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite žaislą vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei veikimas nepagerėja, pakeiskite vietą ir žaiskite su žaislu kitoje vietoje.

**Įspėjimas / Apsaugos priemonės:**

* Tėveliai, prieš naudodami žaislą pirmą kartą, perskaitykite instrukciją kartu su vaiku.
* Prieš pakeldami transporto priemonę nuo žemės, sustabdykite jį nuotolinio valdymo pultu.
* Žaisdami rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo žaislo.
* Nenaudokite žaislo gatvėje. Venkite susidūrimų su žmonėmis, gyvūnais ir baldais.
* Pastaba. Savo nuožiūra atlikus bet kokį žaislo pakeitimą, uždraustą atitikties deklaracijoje, žaislo garantija anuliuojama.

## Įspėjimai dėl baterijų:

* Nekraukite vienkartinių baterijų.
* Įkraunamas baterijas reikia išimti prieš joms išsikraunant.
* Įkraunamos baterijos turi būti įkraunamos prižiūrint suaugusiesiems.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų ir naujų baterijų nedėkite kartu su senomis.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų arba senų baterijų kartu su naujomis.
* Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas arba lygiaverčius jų pakaitalus.
* Jungdami baterijas atkreipkite dėmesį į jų poliarizaciją laryzację.
* Sunaudotas baterijas išimkite iš žaislo.
* Neužspauskite maitinimo gnybtų.

## Techninė priežiūra ir valymas:

* Kai žaislas ilgą laiką nenaudojamas, visada iš jo išimkite baterijas.
* Atsargiai nuvalykite žaislą švaria šluoste.
* Laikykite žaislą atokiau nuo šilumos šaltinių.
* Nenardinkite žaislo į vandenį – galite sugadinti elektroninius komponentus.
* Pakeiskite baterijas, kai jos išsenka.
* Žaislą naudokite esant 5–35°C temperatūrai.

Infraraudonųjų spindulių technologija:

Automobilis gali veikti netinkamai saulės šviesoje. Rekomenduojame žaisti patalpose. Siųstuvą nukreipkite į transporto priemonės pusę. Rekomenduojamas nuotolis – 8 m.

**Vecums:** 5+

**Brīdinājums!**

**Aizrīšanās risks:** Komplektā ietilpst mazi elementi.

Nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam.

**Nr.:** TE 20204

**MINI FOLD XS**

Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai, jo tā satur svarīgu informāciju.

## Automašīnas barošanas avots:

DC 3x1.5 V / AAA / LR03 / AM4 / 5 W

NAV iekļautas komplektā.

## Raidītāja barošanas avots:

DC 4x1.5 V / AA / LR6 / AM3 / 0.5 W

NAV iekļautas komplektā.

**Bateriju ievietošana raidītājā:**

1. Atveriet akumulatora vāciņu.

2. Ievietojiet baterijas ar pareizu polaritāti.

3. Nostipriniet akumulatora nodalījumu ar vāku.

**Bateriju uzstādīšana transportlīdzeklī:**

1. Pārliecinieties, vai transportlīdzeklis ir izslēgts – poga ir pozīcijā OFF.

2. Atveriet akumulatora vāciņu.

3. Ievietojiet baterijas ar pareizu polaritāti.

4. Nostipriniet akumulatora nodalījumu ar vāku.

**Darbības uzsākšana:**

1. Lai pārvietotu automašīnu uz priekšu vai atpakaļ, pabīdiet sviru uz priekšu vai atpakaļ vai nospiediet sprūdu (atkarībā no modeļa).
2. Lai pagrieztu transportlīdzekli pa kreisi vai pa labi, pabīdiet vadības sviru pa kreisi vai pa labi, vai, atkarībā no modeļa, pagrieziet stūri vai pabīdiet 2 sviras pretējos virzienos, lai pagrieztu.
3. Lai apturētu transportlīdzekli, atlaidiet sviru.

**Problēmu risināšana:**

* Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa strāva ir ieslēgta.
* Pārliecinieties, ka raidītāja baterijas ir pietiekami uzlādētas.
* Pārbaudiet, vai baterijas raidītājā ir ievietotas pareizajā polaritātē.



Šis produktsatbilst 2009/48/EK standartam.

**BRĪDINĀJUMS! NAV** piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam. Satur nelielas detaļas, kuras var norīt. Pastāv nosmakšanas risks.

## Iepakojumu nepieciešams saglabāt, jo tas satur svarīgu informāciju. Ražotājs patur tiesības mainīt krāsas un tehniskās detaļas.

## Ražots Ķīnā.

**DROŠĪBA:**
Lietojot ierīci, iekšējā jauda elektriskajā ķēdē var būt diezgan augsta (piemēram, veicot 360 grādu pagriezienu). Šādā gadījumā drošības ķēde izslēgs transportlīdzekli uz aptuveni 1 minūti. Šajā laikā automašīna nereaģēs uz signāliem no raidītāja. Tā nav kļūda, bet gan drošības pasākums, kas paredzēts, lai aizsargātu elektroniskās ķēdes. Pēc šī laika automašīna atsāks normālu darbību.



Izmantotās, pilnībā izlādētās baterijas un akumulatori ir jāizmet speciāli marķētos konteineros, jānodod īpašo atkritumu savākšanas punktos vai elektrisko ierīču tirgotājiem.

Izmantotās elektriskās ierīces ir otrreizējās izejvielas – tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, jo tās var saturēt cilvēku veselībai un videi bīstamas vielas! Lūdzu, aktīvi palīdziet taupīt dabas resursus un aizsargāt vidi, nododot izmantotās ierīces otrreizējās pārstrādes punktos – nolietotu elektrisko ierīču savākšanas vietās.



**Elektromagnētiskais lauks var traucēt izstrādājuma darbību. Šādā gadījumā izslēdziet un atkal ieslēdziet rotaļlietu, izpildot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Ja veiktspēja neuzlabojas, mainiet atrašanās vietu un spēlējiet ar rotaļlietu citur.**

# **Brīdinājumi / Drošības pasākumi:**

# Vecāki, izlasiet instrukciju kopā ar bērnu pirms pirmās rotaļlietas lietošanas.

# Pirms paceliet transportlīdzekli no zemes, apturiet to, izmantojot tālvadības pulti.

# Spēlējoties, netuvojieties rotaļlietai ar rokām, matiem un apģērba daļām.

# Nelietojiet rotaļlietu uz ielas. Izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem, dzīvniekiem un mēbelēm.

Uzmanību – jebkāda pašrocīga rotaļlietas modifikācija, kas nav atļauta atbilstības deklarācijā, anulēs rotaļlietas garantiju.

# **Brīdinājumi par baterijām:**

# Nelādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.

# Uzlādējamās baterijas ir jāizņem pirms izlādēšanas.

# Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušo uzraudzībā.

# Nemiksējiet dažādu veidu baterijas un jaunas baterijas ar vecām.

# Izmantojiet tikai ieteiktā veida baterijas vai to aizstājējus.

# Ievietojot baterijas, ievērojiet to polaritāti.

# Izņemiet izlietotās baterijas no rotaļlietas.

# Barošanas spailes nedrīkst saīsināt.

# **Apkope un tīrīšana:**

# Vienmēr izņemiet baterijas no rotaļlietas, ja to nelietojat ilgstoši.

# Tīriet rotaļlietu saudzīgi ar tīru drānu.

# Turiet rotaļlietu tālāk no siltuma avotiem.

# Neiegremdējiet rotaļlietu ūdenī – tas var sabojāt elektroniskās detaļas.

# Nomainiet baterijas, kad tās ir iztukšotas.

# Lietojiet rotaļlietu temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem pēc Celsija.

# Infrasarkanā tehnoloģija:

# Automašīna var nedarboties pareizi saules gaismā. Iesakām rotaļāties telpās. Raidītāju vērst pret transportlīdzekli. Ieteicamais diapazons - 8 m.

**Vanus:** 5+

**Hoiatus!**

**Lämbumisoht:** komplekt sisaldab pisiosi.

Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

**Nr:** TE 2024

**MINI FOLD XS**

Hoidke juhend alles, sest see sisaldab olulist teavet.



# **Sõiduki toiteallikas**

DC 3 x 1,5 V / AAA / LR03 / AM4 / 5 W

Ei ole komplektiga kaasas.

# **Saatja toiteallikas**

DC 4 x 1,5 V / AA / LR6 / AM3 / 0,5 W

Ei ole komplektiga kaasas.

# **Patarei paigaldamine saatjasse**

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage patareid õiget polaarsust jälgides.
3. Katke patareipesa kaanega.

# **Patarei paigaldamine sõidukisse**

1. Veenduge, et sõiduk on välja lülitatud – nupp on asendis OFF.
2. Avage patareipesa kaas.
3. Paigaldage AA patarei õiget polaarsust jälgides.

# 4. Katke patareipesa kaanega.

# **Start**

1. Auto edasi või tagasi liigutamiseks liigutage gaasihooba ette või taha või vajutage päästikut (olenevalt mudelist).
2. Sõiduki vasakule või paremale pööramiseks liigutage juhtkangi vasakule või paremale või, olenevalt mudelist, keerake rooli või liigutage keeramiseks kahte hooba vastassuundades.
3. Sõiduki peatamiseks vabastage gaasihoob.

# **Veaotsing**

* Veenduge, et sõiduki toide on sisse lülitatud.
* Veenduge, et saatja patareid on piisavalt laetud.
* Kontrollige, kas saatja ja sõiduki patareid on sisestatud vastavalt polaarsusele.



See toode vastab standardile 2009/48/EÜ.

**HOIATUS!** Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab pisiosi, mida saab eemaldada ja alla neelata. Esineb lämbumisoht.

Hoidke pakend alles, sest see sisaldab olulist teavet. Tootja jätab endale õiguse teha värvitoonides ja tehnilistes detailides muudatusi.

Valmistatud Hiinas.

# **OHUTUS**

Kasutamise ajal võib elektriahela sisemine võimsus olla üsna suur (näiteks pööramisel 360 kraadi). Sel juhul lülitab ohutusahel sõiduki umbes 1 minutiks välja. Selle aja jooksul ei reageeri auto saatja signaalidele. See ei ole defekt, vaid ohutusmeede elektroonilise vooluringi kaitsmiseks. Pärast selle aja möödumist jätkab auto normaalset tööd.



Kasutatud, täielikult tühjenenud patareid ja akud tuleb visata eritähistusega konteineritesse, toimetada spetsiaalsetesse jäätmekogumispunktidesse või elektriseadmete müüjatele.



Kasutatud elektriseadmed on teisene toore – neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse, sest need võivad sisaldada inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid! Palun aidake meil aktiivselt loodusvarasid säästlikult majandada ja keskkonda kaitsta, viies oma kasutatud seadme taaskasutatavate materjalide, kasutatud elektriseadmete kogumispunkti.

# Elektromagnetväli võib toote tööd häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui töö ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.

**Hoiatused / Ohutusmeetmed**

* Lapsevanemad, enne mänguasja esmakordset kasutamist lugege koos lapsega juhendit.
* Enne sõiduki maast üles tõstmist peatage see kaugjuhtimispuldi abil.
* Mängimise ajal hoidke oma käed, juuksed ja riided mänguasjast eemal.
* Ärge kasutage mänguasja tänaval. Vältige kokkupõrkeid inimeste, loomade ja mööbliga.
* Tähelepanu! Mänguasja mis tahes ise muutmine, mis ei ole vastavusdeklaratsioonis lubatud, toob kaasa mänguasja garantii kaotuse.

# **Hoiatused patareide ja akude kohta**

* Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
* Laetavad akud tuleb enne tühjenemist eemaldada.
* Laetavaid akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega uusi patareisid vanadega.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega vanu patareisid uutega.
* Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid.
* Patareide ühendamisel pöörake tähelepanu nende polaarsusele.
* Võtke kasutatud patareid mänguasjast välja.
* Ärge lühistage toiteallika klemme.

# **Hooldamine ja puhastamine**

* Võtke patareid alati mänguasjast välja, kui seda pikka aega ei kasutata.
* Puhastage mänguasja õrnalt puhta lapiga.
* Hoidke mänguasi soojusallikatest eemal.
* Ärge kastke mänguasja vette – see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
* Vahetage patareid välja, kui need on tühjad.
* Kasutage mänguasja temperatuuril 5–35 °C.

Infrapunatehnoloogia:

Auto ei pruugi päikesevalguse käes korralikult töötada. Soovitame mängida siseruumides. Suunake saatja sõiduki poole. Soovituslik ulatus – 8 m.