**ĮSPĖJIMAS:**

**Kyla pavojus uždusti:** Rinkinyje yra smulkių elementų. Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

**Amžius:** 5 metai +

**Nr.** TE 20640



Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbios informacijos.

Sunaudotas, pilnai išsikrovusias baterijas ir akumuliatorius būtina išmesti į specialiai pažymėtus konteinerius, pristatyti į specialius atliekų surinkimo punktus arba elektros įrangos pardavėjams.

Naudoti elektros prietaisai yra antrinės žaliavos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius, nes juose gali būti žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų! Prašome aktyviai padėti mums taupiai valdyti gamtos išteklius ir tausoti aplinką, atiduodant panaudotą įrenginį į perdirbamų medžiagų – naudotos elektros įrangos – surinkimo punktą.

ĮSPĖJIMAS!Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Sudėtyje yra smulkių detalių, kurias galima atskirti ir praryti. Kyla pavojus uždusti. Gamintojas pasilieka teisę pakeisti spalvas ir technines detales. PAGAMINTA KINIJOJE. Šiuo „Silverlit Toys Manufaktura Ltd“ pareiškia, kad SK17053 tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas paskelbtas šiuo interneto adresu:[www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Gaminio veikimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite žaislą vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei veikimas nepagerėja, pakeiskite vietą ir žaiskite su žaislu kitoje vietoje.

Gaminio eksploatavimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei, nepaisant visko, funkcijų veikimas nepagerėja, perneškite žaislą į kitą vietą.

## Apsaugos priemonės:

* Tėveliai, prieš naudodami žaislą pirmą kartą, perskaitykite instrukciją kartu su vaiku.
* Prieš pakeldami transporto priemonę nuo žemės, sustabdykite jį nuotolinio valdymo pultu.
* Žaisdami rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo žaislo.
* Nenaudokite žaislo gatvėje. Venkite susidūrimų su žmonėmis, gyvūnais ir baldais.
* Pastaba. Savo nuožiūra atlikus bet kokį žaislo pakeitimą, uždraustą atitikties deklaracijoje, žaislo garantija anuliuojama.
* Nekiškite laidų į elektros lizdus.

## Įspėjimai dėl baterijų:

* Nekraukite vienkartinių baterijų.
* Įkraunamas baterijas reikia išimti iš žaislo įkrovimui.
* Įkraunamos baterijos turi būti įkraunamos prižiūrint suaugusiesiems.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų arba senų baterijų kartu su naujomis.
* Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas arba lygiaverčius jų pakaitalus.
* Jungdami baterijas atkreipkite dėmesį į jų poliarizaciją.
* Sunaudotas baterijas išimkite iš žaislo.
* Nejunkite baterijų gnybtų, nejunkite šarminių, standartinių baterijų ar akumuliatorių.

**Techninė priežiūra ir valymas**:

* Kai žaislas ilgą laiką nenaudojamas, visada iš jo išimkite baterijas.
* Atsargiai nuvalykite žaislą švaria šluoste.
* Laikykite žaislą atokiau nuo šilumos šaltinių.
* Nenardinkite žaislo į vandenį – galite sugadinti elektroninius komponentus.
* Pakeiskite baterijas, kai jos išsenka.
* Žaislą naudokite esant 5–35°C temperatūrai.
* Imtuvo kategorija 3.

# Siųstuvo maitinimas:

DC 3 V / 0.4 W ; 2 x 1,5V / LR6 / AM3

Neįeina į rinkinį

Transporto priemonės maitinimas:

DC 4,5 V / 5 W ; 3 x 1,5V / LR6 / AM3

Neįeina į rinkinį



Baterijų įdėjimas į siųstuvą:

* 1. - Atidarykite baterijų skyrių.
	2. - Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą + ir –. 3 - Uždėkite dangtį.

Baterijų įdėjimas į transporto priemonę:

1. - Įsitinkinkite, kad ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis yra IŠJUNGIMO padėtyje.
2. - Atidarykite baterijų skyrių.
3. - Baterijas AA įdėkite pagal teisingą poliškumą + ir –.
4. - Uždėkite dangtį.

## PPROBLEMŲ SPRENDIMO VADOVAS:

* Įsitikinkite, kad transporto priemonės maitinimas įjungtas.
* Įsitikinkite, kad siųstuvo ir transporto priemonės baterijos yra pakankamai įkrautos.

Žaidimas:

1. – Įjunkite automobilį.
2. - Norėdami pajudinti automobilį pirmyn arba atgal, pastumkite droselio svirtį į priekį arba atgal, arba paspauskite gaiduką (priklausomai nuo modelio).
3. - Norėdami pasukti transporto priemonę į kairę arba į dešinę, pasukite valdymo svirtį į kairę arba į dešinę, arba, priklausomai nuo modelio, pasukite vairą arba pasukite 2 svirtis priešingomis kryptimis.
4. - Jei automobilis savaime nuslenka į kairę arba į dešinę, pastumkite trimerį (esantį po automobiliu) į dešinę arba į kairę, kad sureguliuotumėte vairo mechanizmą.
5. - Norėdami sustabdyti transporto priemonę, atleiskite droselio svirtį.
* Patikrinkite, ar į siųstuvą ir transporto priemonę įdėtos baterijos yra su tinkama poliarizacija.
* Patikrinkite, ar atstumas tarp siųstuvo ir transporto priemonės neviršija 25 m.
* Tuo pačiu dažniu veikiančios dvi ar daugiau transporto priemonių trukdys viena kitai. Tokiu atveju reikia persikelti į kitą vietą arba bandyti dar kartą vėliau.

**Vecums:** 5 lat +

**Brīdinājums!**

**Aizrīšanās risks:**Komplektā ietilpst mazi elementi.

Nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam.

.

**Nr** TE 20640



Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai, jo tajā ir svarīga informācija.

Izmantotās, pilnībā izlādētās baterijas un akumulatori ir jāizmet speciāli marķētos konteineros, jānodod īpašo atkritumu savākšanas punktos vai elektrisko ierīču tirgotājiem.

Izmantotās elektriskās ierīces ir otrreizējās izejvielas – tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, jo tās var saturēt cilvēku veselībai un videi bīstamas vielas! Lūdzu, aktīvi palīdziet taupīt dabas resursus un aizsargāt vidi, nododot izmantotās ierīces otrreizējās pārstrādes punktos – nolietotu elektrisko ierīču savākšanas vietās.

BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Satur sīkas detaļas, kuras var atdalīt un norīt. Pastāv aizrīšanās risks. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas krāsu efektos un tehniskajās detaļās.
RAŽOTS ĶĪNĀ.

Ar šo Silverlit Toys Manufactory Ltd paziņo, ka radioiekārtas tips SK17053 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [www.silverlit.com/a/certificate](file:///C%3A%5CUsers%5Cinfo%5CDownloads%5CNew%20folder%20%286%29%5Cwww.silverlit.com%5Ca%5Ccertificate).

Produkta darbību var traucēt elektromagnētiskais lauks. Šādā gadījumā izslēdziet rotaļlietu un ieslēdziet to no jauna, sekojot lietošanas instrukcijas norādījumiem. Ja darbība neuzlabojas, mainiet atrašanās vietu un spēlējieties ar rotaļlietu citā vietā.

Produkta darbību var traucēt elektromagnētiskais lauks. Šādā gadījumā izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti, ievērojot lietošanas instrukcijā norādītās vadlīnijas. Ja ierīce joprojām nedarbojas pareizi, pārvietojiet to uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

**Drošības pasākumi:**

* Vecākiem ieteicams kopā ar bērnu izlasīt lietošanas instrukciju pirms rotaļlietas lietošanas pirmo reizi.
* Pirms paceliet transportlīdzekli no zemes, apturiet to, izmantojot tālvadības pulti.
* Spēles laikā netuviniet rokas, matus un apģērba daļas rotaļlietai.
* Nelietojiet rotaļlietu uz ielas. Izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem, dzīvniekiem un mēbelēm.
* Uzmanību! Jebkura rotaļlietas pašrocīga modificēšana, kas nav atļauta atbilstības deklarācijā, noved pie garantijas zaudēšanas.
* Neievietojiet vadus elektrības kontaktligzdās**.**

**Brīdinājumi par baterijām:**

* Nelādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.
* Uzlādējamās baterijas izņemiet no rotaļlietas pirms to uzlādēšanas.
* Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušo uzraudzībā.
* Nejauciet dažādu veidu baterijas un jaunas baterijas ar vecām.
* Izmantojiet tikai ieteiktā veida baterijas vai to ekvivalentus.
* Pievienojot baterijas, ievērojiet to polaritāti.
* Izņemiet nolietotās baterijas no rotaļlietas.
* Nenovietojiet bateriju termināļus īsslēgumā, nejauciet sārma, standarta baterijas un akumulatorus.

**Apkope un tīrīšana:**

* Vienmēr izņemiet baterijas no rotaļlietas, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
* Tīriet rotaļlietu saudzīgi ar tīru lupatiņu.
* Turiet rotaļlietu tālu no siltuma avotiem.
* Neiemērciet rotaļlietu ūdenī – tas var sabojāt elektroniskās detaļas.
* Nomainiet baterijas, kad tās ir izlādējušās.
* Izmantojiet rotaļlietu temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem pēc Celsija.
* Uztvērēja kategorija: 3.



# Raidītāja barošana:

# DC 3 V / 0,4 W; 2 x 1,5 V / LR6 / AM3

# Nav iekļautas komplektā.Transportlīdzekļa barošana:

DC 4,5 V / 5 W; 3 x 1,5 V / LR6 / AM3

Nav iekļautas komplektā.



**Bateriju uzstādīšana raidītājā:**

1 - Atveriet bateriju nodalījumu.

2 - Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti (+ un -).

3 - Aizveriet nodalījuma vāciņu.

**Bateriju uzstādīšana transportlīdzeklī:**

1 - Pārliecinieties, ka slēdzis ir pozīcijā OFF.

2 - Atveriet bateriju nodalījumu.

3 - Ievietojiet AA baterijas, ievērojot pareizu polaritāti (+ un -).

4 - Aizveriet nodalījuma vāciņu.

**Problēmu risināšanas rokasgrāmata:**

Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa barošana ir ieslēgta.

Pārliecinieties, ka raidītāja un transportlīdzekļa baterijas ir pietiekami uzlādētas.

**Uzsākšana:**

**1** - Ieslēdziet automašīnu.

2 - Lai pārvietotu automašīnu uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet akseleratora sviru uz priekšu vai atpakaļ vai nospiediet sprūdu (atkarībā no modeļa).

3 - Lai pagrieztu transportlīdzekli pa kreisi vai pa labi, nospiediet stūres sviru pa kreisi vai pa labi vai, atkarībā no modeļa, pagrieziet stūri vai pārvietojiet divas sviras pretējos virzienos.

4 - Ja automašīnai ir tendence pašai novirzīties pa kreisi vai pa labi, noregulējiet stūres sistēmu, pārbīdot trimeri (atrodas zem automašīnas) attiecīgi pa labi vai pa kreisi.

5 - Lai apturētu transportlīdzekli, atlaidiet akseleratora sviru.

**Papildu norādījumi:**

Pārliecinieties, ka baterijas raidītājā un transportlīdzeklī ir ievietotas ar pareizu polaritāti.

Pārliecinieties, ka attālums starp raidītāju un transportlīdzekli nepārsniedz 25 metrus.

Divi vai vairāk transportlīdzekļi ar vienādu frekvenci var savstarpēji traucēt. Šādā gadījumā pārvietojieties uz citu vietu vai mēģiniet vēlreiz pēc brīža.



**Vanus:** 5+ aastat

**HOIATUS!**

**Lämbumisoht:** komplekt sisaldab pisiosi.

Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

**Nr:** TE 20640



Hoidke juhend alles, sest see sisaldab olulist teavet.

Kasutatud, täielikult tühjenenud patareid ja akud tuleb visata eritähistusega konteineritesse, toimetada spetsiaalsetesse jäätmekogumispunktidesse või elektriseadmete müüjatele.

Kasutatud elektriseadmed on teisene toore – neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse, sest need võivad sisaldada inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid! Palun aidake meil aktiivselt loodusvarasid säästlikult majandada ja keskkonda kaitsta, viies oma kasutatud seadme taaskasutatavate materjalide, kasutatud elektriseadmete kogumispunkti.

HOIATUS! Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele. See sisaldab pisiosi, mida saab eraldada ja alla neelata. Esineb lämbumisoht. Hoidke pakend alles, sest see sisaldab olulist teavet. Tootja jätab endale õiguse teha värvitoonides ja tehnilistes detailides muudatusi. TOODETUD HIINAS. Tootja Silverlit Toys Manufactory Ltd kinnitab käesolevaga, et SK17053-tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav veebilehel [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate).

Elektromagnetväli võib toote tööd häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui töö ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.

Elektromagnetväli võib toote kasutamist häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutus-juhendis toodud juhiseid. Kui funktsioonid sellele vaatamata ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.

**Ohutusmeetmed**

* Lapsevanemad, enne mänguasja esmakordset kasutamist lugege koos lapsega juhendit.
* Enne sõiduki maast üles tõstmist peatage see kaugjuhtimispuldi abil.
* Mängimise ajal hoidke oma käed, juuksed ja riided mänguasjast eemal.
* Ärge kasutage mänguasja tänaval. Vältige kokkupõrkeid inimeste, loomade ja mööbliga.
* Tähelepanu! Mänguasja mis tahes ise muutmine, mis ei ole vastavusdeklaratsioonis lubatud, toob kaasa mänguasja garantii kaotuse.
* Ärge sisestage kaableid pistikupesadesse.

# **Hoiatused patareide ja akude kohta**

* Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
* Laetavad akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada.
* Laetavaid akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega vanu patareisid uutega.
* Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid.
* Patareide ühendamisel pöörake tähelepanu nende polaarsusele.
* Võtke kasutatud patareid mänguasjast välja.
* Ärge lühistage patareide klemme, ärge segage tavalisi ja leelispatareisid ning akusid.

# **Hooldamine ja puhastamine**

* Võtke patareid alati mänguasjast välja, kui seda pikka aega ei kasutata.
* Puhastage mänguasja õrnalt puhta lapiga.
* Hoidke mänguasi soojusallikatest eemal.
* Ärge kastke mänguasja vette – see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
* Vahetage patareid välja, kui need on tühjad.
* Kasutage mänguasja temperatuuril 5–35 °C.
* Vastuvõtja kategooria: 3.

# Saatja toiteallikas:

DC 3 V / 0,4 W; 2 x 1,5 V / LR6 / AM3

Ei ole komplektiga kaasas

Sõiduki toiteallikas:

DC 4,5 V / 5 W; 3 x 1,5 V / LR6 / AM3

Ei ole komplektiga kaasas



# Patarei paigaldamine saatjasse

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage patareid, jälgides polaarsust + ja –.
3. Katke patareipesa kaanega.

# Patarei paigaldamine sõidukisse

1. Veenduge, et lüliti ON/OFF on seatud asendisse OFF.
2. Avage patareipesa kaas.
3. Paigaldage AA patareid, jälgides polaarsust + ja –.
4. Katke patareipesa kaanega.

Mängimine

## VEAOTSING

* Veenduge, et sõiduki toide on sisse lülitatud.
* Veenduge, et saatja ja sõiduki patareid on piisavalt laetud.
* Kontrollige, kas saatja ja sõiduki patareid on sisestatud vastavalt polaarsusele.
* Kontrollige, ega saatja ja sõiduki vaheline kaugus ei ületa 25 m.
* Kaks sama sagedusega sõidukit segavad üksteist. Sellisel juhul liikuge teise kohta või proovige hiljem uuesti.

1. Käivitage sõiduk.

2. Auto edasi või tagasi liigutamiseks liigutage gaasihooba ette või taha või vajutage päästikut (olenevalt mudelist).

3. Sõiduki vasakule või paremale pööramiseks liigutage roolihooba vasakule või paremale. Olenevalt mudelist, keerake rooli või liigutage keeramiseks kahte hooba vastassuundades.

4. Kui auto kipub ise vasakule või paremale kalduma, liigutage juhitavuse reguleerimiseks regulaatorit (asub auto all) vastavalt paremale või vasakule.

5. Sõiduki peatamiseks vabastage gaasihoob.