**Amžius:** 5+

**Nr.** TE 20256

**Įspėjimas!**

**Gresia pavojus uždusti:** rinkinyje yra smulkių detalių. Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

**STUNT TANK**

Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbios informacijos.

* Imtuvo kategorija 3.

Didžiausia radijo dažnio galia: <10 mW

Dažnių diapazonas: 2,400 – 2,483 GHz

## Siųstuvo maitinimas:

DC 3 V / 0.5 W ; 2 x 1,5V „AAA” / LR03 / AM4

Neįeina į rinkinį.

## Transporto priemonės maitinimas:

DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5V „AA” / LR6 / AM3

Neįeina į rinkinį.

## Baterijų įdėjimas į siųstuvą:

* 1. Atidarykite baterijų skyrių.
  2. Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą.
  3. Užfiksuokite baterijų skyrių dangteliu.

**Baterijų įdėjimas į transporto priemonę:**

# Įsitikinkite, kad transporto priemonė išjungta – mygtukas yra OFF padėtyje.


1. Atidarykite baterijų skyrių.
2. Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą.
3. Užfiksuokite baterijų skyrių dangteliu.

## Paleidimas:

1. Įjunkite automobilį.
2. Norėdami pajudinti automobilį pirmyn arba atgal, pastumkite droselio svirtį į priekį arba atgal, arba paspauskite gaiduką (priklausomai nuo modelio).
3. Norėdami pasukti transporto priemonę į kairę arba į dešinę, pasukite valdymo svirtį į kairę arba į dešinę arba, priklausomai nuo modelio, pasukite vairą arba pasukite 2 svirtis priešingomis kryptimis, norėdami pasukti.
4. Norėdami sustabdyti transporto priemonę, atleiskite droselio svirtį.
5. Norėdami išgauti geriausią pajėgumą, visada nukreipkite anteną į automobilį.

## Problemų sprendimas:

* Įsitikinkite, kad transporto priemonės maitinimas įjungtas.
* Įsitikinkite, kad siųstuvo ir transporto priemonės baterijos yra pakankamai įkrautos.
* Patikrinkite, ar į siųstuvą ir transporto priemonę įdėtos baterijos su tinkama poliarizacija.
* Patikrinkite, ar atstumas tarp siųstuvo ir transporto priemonės neviršija 25 m.
* Dvi ar daugiau transporto priemonių su tuo pačiu dažniu trukdys viena kitai. Jei kyla ryšio problemų, persikelkite į kitą vietą arba po kurio laiko bandykite dar kartą.



Šis gaminys pagamintas pagal 2009/48/EC standartą.

Šiuo „Silverlit Toys Manufaktura Ltd“ pareiškia, kad SK17032 tipo radijo įranga atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas patalpintas interneto svetainėje šiuo adresu: [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl/)

**ĮSPĖJIMAS!** Gaminys netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Sudėtyje yra smulkių dalių, kurias galima atskirti ir praryti. Kyla pavojus uždusti. Išsaugokite pakuotę, nes joje yra svarbios informacijos. Gamintojas pasilieka teisę keisti spalvas ir technines detales. Pagaminta Kinijoje.

## SAUGA:

Eksploatavimo metu vidinė galia elektros grandinėje gali būti gana didelė (pavyzdžiui, sukant 360° kampu). Tokiu atveju apsaugos grandinė išjungs transporto priemonę maždaug 1 minutei. Per šį laiką automobilis nereaguos į siųstuvo signalus. Tai nėra defektas, tačiau saugos priemonė, kuri skirta apsaugoti elektroninę grandinę. Praėjus šiam laikui, automobilis vėl pradės veikti normaliai.



Sunaudotas, pilnai išsikrovusias baterijas ir akumuliatorius būtina išmesti į specialiai pažymėtus konteinerius, pristatyti į specialius atliekų surinkimo punktus arba elektros įrangos pardavėjams.



Naudoti elektros prietaisai yra antrinės žaliavos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius, nes juose gali būti žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų! Prašome aktyviai padėti mums taupiai valdyti gamtos išteklius ir tausoti aplinką, atiduodant panaudotą įrenginį į perdirbamų medžiagų – naudotos elektros įrangos – surinkimo punktą.

## Gaminio veikimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite žaislą vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei veikimas nepagerėja, pakeiskite vietą ir žaiskite su žaislu kitoje vietoje.

**Apsaugos priemonės / Įspėjimas:**

* Tėveliai, prieš naudodami žaislą pirmą kartą, perskaitykite instrukciją kartu su vaiku.
* Prieš pakeldami transporto priemonę nuo žemės, sustabdykite jį nuotolinio valdymo pultu.
* Žaisdami rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo žaislo.
* Nenaudokite žaislo gatvėje. Venkite susidūrimų su žmonėmis, gyvūnais ir baldais.
* Pastaba. Savo nuožiūra atlikus bet kokį žaislo pakeitimą, uždraustą atitikties deklaracijoje, žaislo garantija anuliuojama.
* Jei nėra galimybės įkrauti baterijos, pabandykite naudoti kitą adapterį.
* Gaminį galima naudoti tik prijungus krovimui skirtą USB laidą.
* Akumuliatoriaus įkrovimui nenaudokite didelės galios adapterio (1 A ar daugiau).
* Nekiškite laidų į elektros lizdus.
* Su žaislu naudojamas transformatorius arba įkroviklis turi būti periodiškai tikrinamas, ar nepažeistas laidas, kištukas, korpusas ir kitos dalys; jei tokie pažeidimai atsiranda, jo negalima naudoti, kol pažeidimas nebus pašalintas.

## Įspėjimai dėl baterijų:

* Nekraukite vienkartinių baterijų.
* Įkraunamas baterijas reikia išimti prieš joms išsikraunant.
* Įkraunamos baterijos turi būti įkraunamos prižiūrint suaugusiesiems.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų ir naujų baterijų nedėkite kartu su senomis.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų arba senų baterijų kartu su naujomis.
* Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas arba lygiaverčius jų pakaitalus.
* Jungdami baterijas atkreipkite dėmesį į jų poliarizaciją.
* Sunaudotas baterijas išimkite iš žaislo.
* Neužspauskite maitinimo gnybtų.

PASTABA: pirmasis įkrovimas negali būti trumpesnis nei 4 valandos.

## Techninė priežiūra ir valymas:

* Kai žaislas ilgą laiką nenaudojamas, visada iš jo išimkite baterijas.
* Atsargiai nuvalykite žaislą švaria šluoste.
* Laikykite žaislą atokiau nuo šilumos šaltinių.
* Nenardinkite žaislo į vandenį – galite sugadinti elektroninius komponentus.
* Pakeiskite baterijas, kai jos išsenka.
* Žaislą naudokite esant 5–35°C temperatūrai.

Pilt, millel on kujutatud sümbol, Font, logo, valge

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**Vecums:** 5+

**Nr.:** TE 20256

**Brīdinājums!**

**Aizrīšanās risks:** Komplektā ietilpst mazi elementi.

Nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam.

**STUNT TANK**

Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai, jo tā satur svarīgu informāciju.

* Uztvērēja kategorija: 3.

Maksimālā radio jauda: <10 mW

Frekvenču diapazons: 2,400 – 2,483 GHz

**Raidītāja barošana:**  
DC 3 V / 0,5 W; 2 x 1,5 V „AAA” / LR03 / AM4  
Nav iekļautas komplektā.

**Transportlīdzekļa barošana:**DC 6 V / 9 W; 4 x 1,5 V „AA” / LR6 / AM3  
Nav iekļautas komplektā.

**Bateriju uzstādīšana raidītājā:**

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti.
3. Nostipriniet bateriju nodalījuma vāciņu.

**Bateriju uzstādīšana transportlīdzeklī:**

1. Pārliecinieties, ka transportlīdzeklis ir izslēgts - slēdzis atrodas pozīcijā OFF.
2. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
3. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti.
4. Nostipriniet bateriju nodalījuma vāciņu.

## Uzsākšana:

## Ieslēdziet automašīnu.

## Lai pārvietotu automašīnu uz priekšu vai atpakaļ, pārvietojiet akseleratora sviru uz priekšu vai atpakaļ vai nospiediet sprūdu (atkarībā no modeļa).

## Lai pagrieztu transportlīdzekli pa kreisi vai pa labi, pārvietojiet vadības sviru pa kreisi vai pa labi vai, atkarībā no modeļa, pagrieziet stūri vai pārvietojiet divas sviras pretējos virzienos, lai veiktu pagriezienu.

## Lai apturētu transportlīdzekli, atlaidiet akseleratora sviru.

## Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, vienmēr virziet antenu automašīnas virzienā.

**Problēmu risināšana:**

* Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa barošana ir ieslēgta.
* Pārliecinieties, ka raidītāja un transportlīdzekļa baterijas ir pietiekami uzlādētas.
* Pārbaudiet, vai baterijas raidītājā un transportlīdzeklī ir ievietotas atbilstoši polaritātei.
* Pārbaudiet, vai attālums starp raidītāju un transportlīdzekli nepārsniedz 15 metrus.
* Divi vai vairāki transportlīdzekļi ar vienādu frekvenci var savstarpēji traucēt. Ja rodas savienojuma problēmas, pārvietojieties uz citu vietu vai mēģiniet vēlreiz pēc brīža.

Pilt, millel on kujutatud visand, joonistamine, diagramm, disain

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Šis produkts atbilst standartam 2009/48/EK.  
Ar šo Silverlit Toys Manufactory Ltd paziņo, ka radioiekārtas tips SK17032 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl).

**BRĪDINĀJUMS!** Produkts nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Satur sīkas detaļas, kuras var atdalīt un norīt. Pastāv aizrīšanās risks. Iepakojumu nepieciešams saglabāt, jo tas satur svarīgu informāciju. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas krāsās un tehniskajās detaļās. Ražots Ķīnā.

**DROŠĪBA:**Lietojot ierīci, iekšējā jauda elektriskajā ķēdē var būt diezgan augsta (piemēram, veicot 360 grādu pagriezienu). Šādā gadījumā drošības ķēde izslēgs transportlīdzekli uz aptuveni 1 minūti. Šajā periodā automašīna nereaģēs uz raidītāja signāliem. Tas nav defekts, bet gan drošības pasākums, lai aizsargātu elektroniskās ķēdes. Pēc šī laika automašīna atsāks normālu darbību.

Pilt, millel on kujutatud transport, käsikäru

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Izlietotās, pilnībā izlādētās baterijas un akumulatori jāizmet speciāli marķētos konteineros, jānogādā uz speciālo atkritumu savākšanas punktiem vai jānodod elektroiekārtu tirgotājiem.



Nolietotas elektroierīces ir otrreizēji pārstrādājami materiāli – tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, jo tās var saturēt vielas, kas ir bīstamas cilvēku veselībai un videi! Lūdzu, aktīvi palīdziet taupīgi izmantot dabas resursus un aizsargāt apkārtējo vidi, nododot nolietotās elektroierīces otrreizējās pārstrādes punktos – nolietoto elektroierīču savākšanas vietās.

**Produkta darbību var traucēt elektromagnētiskais lauks. Šādā gadījumā izslēdziet rotaļlietu un ieslēdziet to atkārtoti, ievērojot lietošanas pamācībā norādītās instrukcijas. Ja darbība neuzlabojas, mainiet atrašanās vietu un izmantojiet rotaļlietu citā vietā.**

**BRĪDINĀJUMI / Drošības pasākumi:**

* Vecākiem ieteicams kopā ar bērnu izlasīt lietošanas instrukciju, pirms rotaļlietas lietošanas pirmo reizi.
* Pirms paceliet transportlīdzekli no zemes, apturiet to, izmantojot tālvadības pulti.
* Spēles laikā netuviniet rokas, matus un apģērba daļas transportlīdzeklim un pultij.
* Nelietojiet rotaļlietu uz ielas. Izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem, dzīvniekiem un mēbelēm.
* Uzmanību! Jebkura rotaļlietas pašrocīga modificēšana, kas nav atļauta Atbilstības deklarācijā, noved pie garantijas zaudēšanas.
* Ja baterijas nevar uzlādēt, mēģiniet izmantot citu adapteri.
* Produktu drīkst lietot tikai ar komplektā iekļauto USB lādēšanas kabeli.
* Nelietojiet adapteri ar lielu jaudas izvadi akumulatora uzlādēšanai (1A vai vairāk).
* Neievietojiet vadus elektrības kontaktligzdu spraugās.
* Transformatoru vai lādētāju, kas tiek izmantots kopā ar rotaļlietu, regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts vads, spraudnis, korpuss vai citas detaļas. Bojājumu gadījumā to nedrīkst izmantot līdz remontam.

**Brīdinājumi par baterijām:**

* Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.
* Uzlādējamās baterijas ir jāizņem pirms izlādēšanās.
* Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušo uzraudzībā.
* Nejauciet dažādu veidu baterijas un jaunas baterijas ar vecām.
* Izmantojiet tikai ieteiktā veida baterijas vai to ekvivalentus.
* Pievienojot baterijas, ievērojiet to polaritāti.
* Izņemiet nolietotās baterijas no rotaļlietas.
* Nenovietojiet strāvas kontaktus īsslēgumā.

UZMANĪBU: pirmā uzlāde nedrīkst būt īsāka par 4 stundām.

**Apkope un tīrīšana:**

* Vienmēr izņemiet baterijas no rotaļlietas, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
* Tīriet rotaļlietu saudzīgi ar tīru lupatiņu.
* Turiet rotaļlietu tālu no siltuma avotiem.
* Neiemērciet rotaļlietu ūdenī – tas var sabojāt elektroniskās detaļas.
* Nomainiet baterijas, kad tās ir izlādējušās.
* Izmantojiet rotaļlietu temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem pēc Celsija.

**Vanus:** 5+

**Hoiatus!**

**Lämbumisoht:** komplekt sisaldab pisiosi. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

**Nr:** TE 20256

**STUNT TANK**

Hoidke juhend alles, sest see sisaldab olulist teavet.

* Vastuvõtja kategooria 3.

Suurim raadiovõimsus: < 10 mW.

Sagedusala vahemik: 2,400–2,483 GHz.

**Saatja toiteallikas:**

DC 3 V / 0,5 W; 2 x 1,5 V „AAA” / LR03 / AM4

Ei ole komplektiga kaasas.

**Sõiduki toiteallikas:**

DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V „AA” / LR6 / AM3

Ei ole komplektiga kaasas.

# **Patarei paigaldamine saatjasse**

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage patareid, jälgides õiget polaarsust.
3. Katke patareipesa kaanega.

# **Patarei paigaldamine sõidukisse**

1. Veenduge, et sõiduk on välja lülitatud – nupp on asendis OFF.
2. Avage patareipesa kaas.
3. Paigaldage patareid, jälgides õiget polaarsust.
4. Katke patareipesa kaanega.

# **Start**

1. Käivitage sõiduk.

2. Sõiduki edasi või tagasi liigutamiseks nihutage gaasihooba ette või taha või vajutage päästikut (olenevalt mudelist).


3. Sõiduki vasakule või paremale pööramiseks liigutage juhtkangi vasakule või paremale või, olenevalt mudelist, keerake rooli või liigutage kahte hooba vastassuundades.

4. Sõiduki peatamiseks vabastage gaasihoob.

5. Parima jõudluse saavutamiseks suunake antenn alati sõiduki poole.

# **Veaotsing**

* Veenduge, et sõiduki toide on sisse lülitatud.
* Veenduge, et saatja ja sõiduki patareid on piisavalt laetud.
* Kontrollige, kas sõiduki ja saatja patareid on sisestatud vastavalt polaarsusele.
* Kontrollige, ega saatja ja sõiduki vaheline kaugus ei ületa 25 m.
* Enam kui kahe sama sagedusega sõiduki kasutamine segab nende tööd. Ühenduse probleemide korral liikuge teise kohta või proovige hiljem uuesti.



See toode vastab standardile 2009/48/EÜ.

Tootja Silverlit Toys Manufactory Ltd kinnitab käesolevaga, et SK17032-tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav veebilehel [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl/).

**HOIATUS!** Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele. See sisaldab pisiosi, mida saab eraldada ja alla neelata. Esineb lämbumisoht. Hoidke pakend alles, sest see sisaldab olulist teavet. Tootja jätab endale õiguse teha värvitoonides ja tehnilistes detailides muudatusi. Toodetud Hiinas.

# **OHUTUS**

Kasutamise ajal võib elektriahela sisemine võimsus olla üsna suur (näiteks pööramisel 360 kraadi). Sel juhul lülitab ohutusahel sõiduki umbes 1 minutiks välja. Selle aja jooksul ei reageeri auto saatja signaalidele. See ei ole defekt, vaid ohutusmeede elektroonilise vooluringi kaitsmiseks. Pärast selle aja möödumist jätkab auto normaalset tööd.

Kasutatud, täielikult tühjenenud patareid ja akud tuleb visata eritähistusega konteineritesse, toimetada spetsiaalsetesse jäätmekogumispunktidesse või elektriseadmete müüjatele.



Kasutatud elektriseadmed on teisene toore – neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse, sest need võivad sisaldada inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid! Palun aidake meil aktiivselt loodusvarasid säästlikult majandada ja keskkonda kaitsta, viies oma kasutatud seadme taaskasutatavate materjalide, kasutatud elektriseadmete kogumispunkti.

# **Elektromagnetväli võib toote tööd häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui töö ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.**

**Ohutusmeetmed / Hoiatused**

* Lapsevanemad, enne mänguasja esmakordset kasutamist lugege koos lapsega juhendit.
* Enne sõiduki maast üles tõstmist peatage see kaugjuhtimispuldi abil.
* Mängimise ajal hoidke oma käed, juuksed ja riided mänguasjast eemal.
* Ärge kasutage mänguasja tänaval. Vältige kokkupõrkeid inimeste, loomade ja mööbliga.
* Tähelepanu! Mänguasja mis tahes ise muutmine, mis ei ole vastavusdeklaratsioonis lubatud, toob kaasa mänguasja garantii kaotuse.
* Kui akut ei ole võimalik laadida, proovige kasutada teist adapterit.
* Toodet võib kasutada üksnes kaasasoleva USB-laadimiskaabliga.
* Ärge kasutage aku laadimiseks suure algvõimsusega (1 A või rohkem) adapterit.
* Ärge sisestage kaableid pistikupesadesse.
* Koos mänguasjaga kasutatavat trafot või akulaadijat tuleb regulaarselt kontrollida juhtme, pistiku, korpuse ja muude osade vigastuste suhtes, nende kahjustumise korral ei tohi neid aga kasutada seni, kuni kahjustus on kõrvaldatud.

# **Hoiatused patareide ja akude kohta**

* Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
* Laetavad akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada.
* Laetavaid akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega uusi patareisid vanadega.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega vanu patareisid uutega.
* Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid.
* Patareide ühendamisel pöörake tähelepanu nende polaarsusele.
* Võtke kasutatud patareid mänguasjast välja.
* Ärge lühistage patareide klemme.

# TÄHELEPANU! Esmakordne laadimine peab vältama vähemalt 4 tundi.

# **Hooldamine ja puhastamine:**

* Võtke patareid alati mänguasjast välja, kui seda pikka aega ei kasutata.
* Puhastage mänguasja õrnalt puhta lapiga.
* Hoidke mänguasi soojusallikatest eemal.
* Ärge kastke mänguasja vette – see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
* Vahetage patareid välja, kui need on tühjad.
* Kasutage mänguasja temperatuuril 5–35 °C.