**Amžius:** 5+

**Nr.** TE 20614

**ĮSPĖJIMAS!**

**Gresia pavojus užspringti:** rinkinyje yra smulkių detalių.

Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

**X-BEAST**

Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbios informacijos.

* Imtuvo kategorija 3.

Didžiausia radijo siųstuvo galia: <10 dBm

Dažnių diapazonas: 2,400 – 2,483 GHz

## Siųstuvo maitinimas:

DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V “AAA” / LR03 / AM4

Į rinkinį neįeina.

## Automobilio maitinimas:

DC 4,5 V / 5 W ; 3 x 1,5 V “AAA” / LR03 / AM4

Į rinkinį neįeina.

## Baterijų įdėjimas į siųstuvą:

* 1. Atidarykite baterijų skyrių.
  2. Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą.
  3. Užfiksuokite baterijų skyrių dangteliu.

**Baterijų įdėjimas** **į transporto priemonę:**

# Įsitikinkite, kad transporto priemonė išjungta – mygtukas yra OFF padėtyje.

1. Atidarykite baterijų skyrių.
2. Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą.
3. Užfiksuokite baterijų skyrių dangteliu.

## Paleidimas:


1. Įjunkite automobilį.
2. Norėdami pajudinti automobilį pirmyn arba atgal, pastumkite droselio svirtį į priekį arba atgal, arba paspauskite gaiduką (priklausomai nuo modelio).
3. Norėdami pasukti transporto priemonę į kairę arba į dešinę, pasukite valdymo svirtį į kairę arba į dešinę. Priklausomai nuo modelio, pasukite vairą arba pasukite 2 svirtis priešingomis kryptimis, norėdami pasukti.
4. Norėdami sustabdyti transporto priemonę, atleiskite droselio svirtį.

Jei automobilis savaime nuslenka į kairę arba į dešinę, sureguliuokite jį, perstumdami trimerį (esantį po automobiliu) atitinkamai į kairę arba į dešinę.

1. Norėdami išgauti geriausią pajėgumą, visada nukreipkite anteną į automobilio pusę.

## Problemų sprendimas:

* Įsitikinkite, kad transporto priemonės maitinimas įjungtas.
* Įsitikinkite, kad siųstuvo ir transporto priemonės baterijos yra pakankamai įkrautos.
* Patikrinkite, ar į siųstuvą ir transporto priemonę įdėtos baterijos yra su tinkama poliarizacija.
* Patikrinkite, ar atstumas tarp siųstuvo ir transporto priemonės neviršija 20 m.
* Tuo pačiu dažniu veikiančios dvi ar daugiau transporto priemonių trukdys viena kitai. Tokiu atveju reikia persikelti į kitą vietą arba bandyti dar kartą vėliau.



Šis gaminys pagamintas pagal 2009/48/EC standartą.

Šiuo „Silverlit Toys Manufaktura Ltd“ pareiškia, kad SK17040 tipo radijo įrenginys (modelis 20614) atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas paskelbtas šiuo interneto adresu: [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl/)

**ĮSPĖJIMAS!** Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Sudėtyje yra smulkių detalių, kurias galima atskirti ir praryti. Kyla pavojus uždusti.

Išsaugokite pakuotę, nes joje yra svarbios informacijos. Gamintojas pasilieka teisę pakeisti spalvas ir technines detales.

Pagaminta Kinijoje.

## SAUGA:

Eksploatavimo metu vidinė galia elektros grandinėje gali būti gana didelė (pavyzdžiui, sukant 360° kampu). Tokiu atveju apsaugos grandinė išjungs transporto priemonę maždaug 1 minutei. Per šį laiką automobilis nereaguos į siųstuvo signalus. Tai nėra defektas, tačiau saugos priemonė, kuri skirta apsaugoti elektroninę grandinę. Praėjus šiam laikui, automobilis vėl pradės veikti normaliai.



Sunaudotas, pilnai išsikrovusias baterijas ir akumuliatorius būtina išmesti į specialiai pažymėtus konteinerius, pristatyti į specialius atliekų surinkimo punktus arba elektros įrangos pardavėjams.

Naudoti elektros prietaisai yra antrinės žaliavos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius, nes juose gali būti žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų! Prašome aktyviai padėti mums taupiai valdyti gamtos išteklius ir tausoti aplinką, atiduodant panaudotą įrenginį į perdirbamų medžiagų – naudotos elektros įrangos – surinkimo punktą.

## Gaminio veikimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite žaislą vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei veikimas nepagerėja, pakeiskite vietą ir žaiskite su žaislu kitoje vietoje.

**Įspėjimas / Apsaugos priemonės:**

* Tėveliai, prieš naudodami žaislą pirmą kartą, perskaitykite instrukciją kartu su vaiku.
* Prieš pakeldami transporto priemonę nuo žemės, sustabdykite jį nuotolinio valdymo pultu.
* Žaisdami rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo žaislo.
* Nenaudokite žaislo gatvėje. Venkite susidūrimų su žmonėmis, gyvūnais ir baldais.
* Pastaba. Savo nuožiūra atlikus bet kokį žaislo pakeitimą, uždraustą atitikties deklaracijoje, žaislo garantija anuliuojama.

# **Įspėjimai dėl baterijų**:

* Nekraukite vienkartinių baterijų.
* Įkraunamas baterijas reikia išimti prieš joms išsikraunant.
* Įkraunamos baterijos turi būti įkraunamos prižiūrint suaugusiesiems.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų ir naujų baterijų nedėkite kartu su senomis.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų arba senų baterijų kartu su naujomis.
* Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas arba lygiaverčius jų pakaitalus.
* Jungdami baterijas atkreipkite dėmesį į jų poliarizaciją.
* Sunaudotas baterijas išimkite iš žaislo.
* Neužspauskite maitinimo gnybtų.

# **Techninė priežiūra ir valymas**:

* Kai žaislas ilgą laiką nenaudojamas, visada iš jo išimkite baterijas.
* Atsargiai nuvalykite žaislą švaria šluoste.
* Laikykite žaislą atokiau nuo šilumos šaltinių.
* Nenardinkite žaislo į vandenį – galite sugadinti elektroninius komponentus.
* Pakeiskite baterijas, kai jos išsenka.
* Žaislą naudokite esant 5–35°C temperatūrai.

Pilt, millel on kujutatud sümbol, Font, logo, valge

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**Vecums:** 5+

**Brīdinājums!**

**Aizrīšanās risks:** Komplektā ietilpst mazi elementi.

Nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam.

**Nr.:** TE 20614

**X-BEAST**

Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai, jo tajā ir svarīga informācija.

* Uztvērēja kategorija: 3.

Maksimālā radio jauda: <10 dBm

Frekvenču diapazons: 2,400 – 2,483 GHz

**Raidītāja barošana:**  
DC 3 V / 0,5 W; 2 x 1,5 V “AAA” / LR03 / AM4  
Nav iekļautas komplektā.

Pilt, millel on kujutatud tekst, ring, disain

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**Transportlīdzekļa barošana:**  
DC 4,5 V / 5 W; 3 x 1,5 V “AAA” / LR03 / AM4  
Nav iekļautas komplektā.

**Bateriju uzstādīšana raidītājā:**

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti.
3. Nostipriniet bateriju nodalījuma vāciņu.

**Bateriju uzstādīšana transportlīdzeklī:**

1. Pārliecinieties, ka transportlīdzeklis ir izslēgts - slēdzis atrodas pozīcijā OFF.
2. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
3. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti.
4. Nostipriniet bateriju nodalījuma vāciņu.

**Uzsākšana:**

1. Ieslēdziet automašīnu.
2. Lai pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet akseleratora sviru uz priekšu vai atpakaļ vai nospiediet sprūdu (atkarībā no modeļa).
3. Lai pagrieztu transportlīdzekli pa kreisi vai pa labi, nospiediet stūres sviru uz kreiso vai labo pusi. Atkarībā no modeļa, pagrieziet stūri vai pārvietojiet divas sviras pretējos virzienos, lai veiktu pagriezienu.
4. Lai apturētu transportlīdzekli, atlaidiet akseleratora sviru.
5. Ja automašīnai ir tendence pašai novirzīties pa kreisi vai pa labi, noregulējiet stūres sistēmu, pārbīdot trimeri (zem automašīnas) attiecīgi pa labi vai pa kreisi.
6. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, vienmēr virziet antenu automašīnas virzienā.

**Problēmu risināšanas rokasgrāmata:**

* Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa barošana ir ieslēgta.
* Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa akumulatori ir pietiekami uzlādēti.
* Pārbaudiet, vai baterijas raidītājā un transportlīdzeklī ir ievietotas atbilstoši polaritātei (+, -).
* Pārliecinieties, ka attālums starp raidītāju un transportlīdzekli nepārsniedz 20 metrus.
* Divi vai vairāk transportlīdzekļi ar vienādu frekvenci var savstarpēji traucēt. Šādā gadījumā pārvietojieties uz citu vietu vai mēģiniet vēlreiz pēc brīža.

Pilt, millel on kujutatud visand, joonistamine, diagramm

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Ar šo Silverlit Toys Manufactory Ltd paziņo, ka radioiekārtas tips SK17040 (modelis 20614) atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [www.silverlit-dumel.pl](file:///C:\Users\info\Downloads\New%20folder%20(6)\www.silverlit-dumel.pl).

**BRĪDINĀJUMS!** Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Satur sīkas detaļas, kuras var atdalīt un norīt. Pastāv aizrīšanās risks. Iepakojumu nepieciešams saglabāt, jo tas satur svarīgu informāciju. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas krāsās un tehniskajās detaļās.  
Ražots Ķīnā.

**DROŠĪBA:**  
Lietojot ierīci, iekšējā jauda elektriskajā ķēdē var būt diezgan augsta (piemēram, veicot 360 grādu pagriezienu). Šādā gadījumā drošības ķēde izslēgs transportlīdzekli uz aptuveni 1 minūti. Šajā laikā automašīna nereaģēs uz raidītāja signāliem. Tas nav defekts, bet gan drošības pasākums, kas izstrādāts, lai aizsargātu elektroniskās ķēdes. Pēc šī laika automašīna atsāks normālu darbību.

Pilt, millel on kujutatud transport, käsikäru

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Pilt, millel on kujutatud transport, käsikäru

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Izmantotās, pilnībā izlādētās baterijas un akumulatori ir jāizmet speciāli marķētos konteineros, jānodod īpašo atkritumu savākšanas punktos vai elektrisko ierīču tirgotājiem.

Pilt, millel on kujutatud transport, käsikäru

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Izmantotās elektriskās ierīces ir otrreizējās izejvielas – tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, jo tās var saturēt cilvēku veselībai un videi bīstamas vielas! Lūdzu, aktīvi palīdziet taupīt dabas resursus un aizsargāt vidi, nododot izmantotās ierīces otrreizējās pārstrādes punktos – nolietotu elektrisko ierīču savākšanas vietās.

## Produkta darbību var ietekmēt elektromagnētiskais lauks. Šādā gadījumā izslēdziet rotaļlietu un ieslēdziet to no jauna, ievērojot lietošanas instrukcijas. Ja problēma saglabājas, mainiet rotaļlietas atrašanās vietu un izmantojiet to citur.

**Brīdinājumi / Drošības pasākumi:**

* Vecākiem ieteicams kopā ar bērnu izlasīt lietošanas instrukciju pirms rotaļlietas lietošanas pirmo reizi.
* Pirms paceliet transportlīdzekli no zemes, apturiet to, izmantojot tālvadības pulti.
* Spēles laikā netuviniet rokas, matus un apģērba daļas rotaļlietai.
* Nelietojiet rotaļlietu uz ielas. Izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem, dzīvniekiem un mēbelēm.
* Uzmanību! Jebkura rotaļlietas pašrocīga modificēšana, kas nav atļauta Atbilstības deklarācijā, noved pie garantijas zaudēšanas.

**Brīdinājumi par baterijām:**

* Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.
* Uzlādējamās baterijas ir jāizņem pirms izlādēšanās.
* Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušo uzraudzībā.
* Nejauciet dažādu veidu baterijas un jaunas baterijas ar vecām.
* Nejauciet dažādu veidu baterijas un vecās baterijas ar jaunām.
* Izmantojiet tikai ieteiktā veida baterijas vai to ekvivalentus.
* Pievienojot baterijas, ievērojiet to polaritāti.
* Izņemiet nolietotās baterijas no rotaļlietas.
* Nenovietojiet strāvas kontaktus īsslēgumā.

**Apkope un tīrīšana:**

* Vienmēr izņemiet baterijas no rotaļlietas, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
* Tīriet rotaļlietu saudzīgi ar tīru lupatiņu.
* Turiet rotaļlietu tālu no siltuma avotiem.
* Neiemērciet rotaļlietu ūdenī – tas var sabojāt elektroniskās detaļas.
* Nomainiet baterijas, kad tās ir izlādējušās.
* Izmantojiet rotaļlietu temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem pēc Celsija.

**Vanus:** 5+

**Hoiatus!**

**Lämbumisoht:** komplekt sisaldab pisiosi.

Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

**Nr:** TE 20614

**X-BEAST**

Hoidke juhend alles, sest see sisaldab olulist teavet.

* Vastuvõtja kategooria: 3.

Suurim raadiovõimsus: < 10 dBm

Sagedusala vahemik: 2,400–2,483 GHz

# **Saatja toiteallikas:**

DC 3 V / 0,5 W; 2 x 1,5 V AAA / LR03 / AM4

Ei ole komplektiga kaasas.

# 

# **Sõiduki toiteallikas:**

DC 4,5 V / 5 W; 3 x 1,5 V AAA / LR03 / AM4

Ei ole komplektiga kaasas.

# **Patarei paigaldamine saatjasse**

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage patareid õiget polaarsust jälgides.
3. Katke patareipesa kaanega.

# **Patarei paigaldamine sõidukisse**

1. Veenduge, et sõiduk on välja lülitatud – nupp on asendis OFF.
2. Avage patareipesa kaas.
3. Paigaldage patareid õiget polaarsust jälgides.


# 4. Katke patareipesa kaanega.

# **Start**

1. Käivitage sõiduk.
2. Auto edasi või tagasi liigutamiseks liigutage gaasihooba ette või taha või vajutage päästikut (olenevalt mudelist).
3. Sõiduki vasakule või paremale pööramiseks liigutage juhtkangi vasakule või paremale või, olenevalt mudelist, keerake rooli või liigutage keeramiseks kahte hooba vastassuundades.
4. Sõiduki peatamiseks vabastage gaasihoob.
5. Kui auto kipub vasakule või paremale kalduma, liigutage juhitavuse reguleerimiseks regulaatorit (asub auto all) vastavalt paremale või vasakule.
6. Parima jõudluse saavutamiseks suunake antenn alati sõiduki poole.

**Veaotsing**

* Veenduge, et sõiduki toide on sisse lülitatud.
* Veenduge, et saatja patareid on piisavalt laetud.
* Kontrollige, kas saatja ja sõiduki patareid on sisestatud vastavalt polaarsusele.
* Kontrollige, ega saatja ja sõiduki vaheline kaugus ei ületa 25 m.
* Enam kui kahe sama sagedusega sõiduki kasutamine segab nende tööd. Ühenduse probleemide korral liikuge teise kohta või proovige hiljem uuesti.



See toode vastab standardile 2009/48/EÜ.

Tootja Silverlit Toys Manufactory Ltd kinnitab käesolevaga, et SK17040-tüüpi raadioseade (mudel 20612) vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav veebilehel [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl/).

**HOIATUS!** Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab pisiosi, mida saab eemaldada ja alla neelata. Esineb lämbumisoht.

Hoidke pakend alles, sest see sisaldab olulist teavet. Tootja jätab endale õiguse teha värvitoonides ja tehnilistes detailides muudatusi.

Valmistatud Hiinas.

# **OHUTUS**

Kasutamise ajal võib elektriahela sisemine võimsus olla üsna suur (näiteks pööramisel 360 kraadi). Sel juhul lülitab ohutusahel sõiduki umbes 1 minutiks välja. Selle aja jooksul ei reageeri auto saatja signaalidele. See ei ole defekt, vaid ohutusmeede elektroonilise vooluringi kaitsmiseks. Pärast selle aja möödumist jätkab auto normaalset tööd.



Kasutatud, täielikult tühjenenud patareid ja akud tuleb visata eritähistusega konteineritesse, toimetada spetsiaalsetesse jäätmekogumispunktidesse või elektriseadmete müüjatele.



Kasutatud elektriseadmed on teisene toore – neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse, sest need võivad sisaldada inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid! Palun aidake meil aktiivselt loodusvarasid säästlikult majandada ja keskkonda kaitsta, viies oma kasutatud seadme taaskasutatavate materjalide, kasutatud elektriseadmete kogumispunkti.

# Elektromagnetväli võib toote tööd häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui töö ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.

**Hoiatused / Ohutusmeetmed**

* Lapsevanemad, enne mänguasja esmakordset kasutamist lugege koos lapsega juhendit.
* Enne sõiduki maast üles tõstmist peatage see kaugjuhtimispuldi abil.
* Mängimise ajal hoidke oma käed, juuksed ja riided mänguasjast eemal.
* Ärge kasutage mänguasja tänaval. Vältige kokkupõrkeid inimeste, loomade ja mööbliga.
* Tähelepanu! Mänguasja mis tahes ise muutmine, mis ei ole vastavusdeklaratsioonis lubatud, toob kaasa mänguasja garantii kaotuse.

# **Hoiatused patareide ja akude kohta**

* Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
* Laetavad akud tuleb enne tühjenemist eemaldada.
* Laetavaid akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega uusi patareisid vanadega.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega vanu patareisid uutega.
* Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid.
* Patareide ühendamisel pöörake tähelepanu nende polaarsusele.
* Võtke kasutatud patareid mänguasjast välja.
* Ärge lühistage toiteallika klemme.

# **Hooldamine ja puhastamine**

* Võtke patareid alati mänguasjast välja, kui seda pikka aega ei kasutata.
* Puhastage mänguasja õrnalt puhta lapiga.
* Hoidke mänguasi soojusallikatest eemal.
* Ärge kastke mänguasja vette – see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
* Vahetage patareid välja, kui need on tühjad.
* Kasutage mänguasja temperatuuril 5–35 °C.